**Інформація про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора системи розподілу напругою 35 - 110(154) кВ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Диспетчерське найменування | Потужність тр-рів | | зима | | | літо | | |
| МВА | кВт | МВт | % в нормальному режимі | % аварій в аварійно - ремонтному режимі | МВт | % в нормальному режимі | % аварій в аварійно - ремонтному режимі |
| 1 | ПС-35/10 кВ «Я 12», м. Новояворівськ | 1 Т | 10 | 9,2 | 8,83 | 48% | 96% | 7,91 | 43% | 85% |
| 2 Т | 10 | 9,2 |
| 2 | ПС-110/6 кВ «Новороздільська ТЕЦ», м. Новий Розділ | 1 Т | 40 | 36,8 | 7,36 | 20% | 44% | 4,05 | 11% | 24% |
| 2Т | 40 | 36,8 |
| 3 | МЦПП 35/6 кВ вул. Ходорівська, 3, м. Новий Розділ | 1 Т | 10 | 9,2 | 8,83 | 48% | 96% | 7,91 | 42% | 84% |
| 2 Т | 10 | 9,2 |
| 4 | ПС-110/6 «Я 5», м. Новояворівськ | 1Т | 25 | 23 | 2,3 | 25% | 25% | 1,2 | 16% | 16% |
| 2 Т | 10 | 9,2 |
| 5 | СКТП-35 35/10кВ «Старичі», м. Новояворівськ | 1Т | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 75% | 75% | 1,4 | 60% | 60% |